Odile è un’imbarcazione a vela del cantiere francese Dufour Yachts, modello D40 Performance, dalle linee eleganti e dalle ottime prestazioni a vela, brillante e reattiva, per la crociera veloce.

Il pescaggio della chiglia, di due metri e dieci, offre un’ottima resa sottovela, specialmente nelle andature di bolina.

La barca si presenta con murate poco svasate, dal bordo libero contenuto e dagli slanci appena accennati. La tuga, bassa e filante, lascia ampio spazio ai camminamenti laterali che si uniscono a pruavia dell’albero, dove il piano di calpestio risulta libero da ogni sorta di impedimento.

Il pozzetto, ampio e accogliente, è diviso in due dal trasto randa che, posizionato a prua della colonnina, separa la zona riservata al timoniere, da quella destinata ai passeggeri.

Scendendo sottocoperta si rimane stupiti dai volumi: le abbondanti altezze (1,95 mt.) unitamente alla contenuta svasatura delle murate, rendono gli interni molto spaziosi.

La presenza di numerosi oblò garantisce un’adeguata aerazione ed esalta le calde tonalità del legno Madei utilizzato per la realizzazione degli arredi.

Gli spazi interni prevedono una cabina doppia a prua (letto 2,4x1,85 mt.) e 2 cabine doppie gemelle a poppa (letto 1,95x1,30), servite da 2 bagni.

La dinette, composta da due divani a murata tra i quali è posto un tavolo a semipiani abbattibili, si presenta sufficientemente grande per ospitare fino a 8 persone e ben proporzionato con il resto del quadrato. Il divano più grande nella dinette è trasformabile a letto per 2 persone.

A sinistra troviamo la cucina di forma a L, completa di lavello a due vasche, frigorifero a pozzetto (senza freezer), fornello con forno basculante e numerosi e capienti stipetti e cassetti per stivare gli utensili da cucina, le stoviglie e le derrate alimentari.

Di fronte si trova l’ampia zona dedicata al carteggio.

Sotto la scaletta di ingresso è ricavato il vano motore, all’interno del quale è installato un Volvo-Penta da 55 HP con trasmissione Sail-drive, alimentato da un serbatoio in acciaio inox da 160 litri.

Ottima l’autonomia dell’impianto idrico, dotato di due serbatoi in polietilene da 165 litri l’uno, totalmente indipendenti.

DATI PRINCIPALI

Cantiere Dufour Yachts

Modello D40 Performance

Tipologia Crociera veloce

Bandiera Italia

Nome della barca Odile

Targa 7PA86DX

Anno di costruzione 2007 (scadenza certificato di sicurezza RINA 27.06.26)

Colore scafo Bianco

Lunghezza 12,06 mt f.t.

Larghezza 3,90 mt (baglio massimo)

Pescaggio 2,10 mt

MOTORE

Potenza 1x55 Hp

Modello Volvo Penta D2-55 E

Tipologia Entro Bordo Diesel

Trasmissione Sail Drive

Spegnimento maniglia di tiro cavetto

DATI TECNICI

Dislocamento 7.300 Kg

Zavorra 2.700 Kg (bulbo di piombo)

Persone trasportabili 8 (A) – 12 (C)

Velocità a motore 7,5 Knots

Serbatoio carburante 1x160 lt (in acciaio inox)

Serbatoio acqua 2x165 lt (in polietilene)

Cat. di navigazione A – senza limite

Chiglia trapezoidale lunga con bulbo di zavorra

Tipo di elica 3 pale abbattibili (Volvo)

Batterie al GEL 4x105Ah (1 x motore + 3 x servizi)

ABITABILITA’ E COMPOSIZIONE

Numero cabine 3 doppie (la cabina di prua è a V con bagno che può essere riservato)

Numero bagni 2

Posti letto cabina 6

Posti letto salone 2

Posti letto totali 8

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE

Bussola 1 (su colonnina esterna)

Chart Plotter interno con antenna GPS (Raymarine C70)

Pilota automatico Raymarine ST70

Log Raymarine ST70

Ecoscandaglio Raymarine ST70

Stazione Vento Raymarine ST70

Stazione meteo Orologio-Barometro-Igrometro

Windex

Angolo Barra Raymarine ST70

Radio VHF DSC fisso interno (Navicom) + VHF/FM DSC portatile con AIS

EPIRB con AIS

ALLESTIMENTO TECNICO E DI COPERTA

Ancora Delta + catena 75 mt diam. 10 mm

Ancora di rispetto + ancora galleggiante

Batterie Fiamm Neptune AGM LSB 4x105Ah (1 motore + 3 servizi)

Camminamenti laterali Teak

Pozzetto e sedute Teak

Coperta Teak

Piattaforma bagno Teak (fissa e integrata nello scafo)

Carica batterie

Doccia esterna in pozzetto calda/fredda

Timone singolo a ruota

Passerella pieghevole inox+carabottino teak con trapezio

Pompa di sentina elettrica + manuale

Parabordi 8 cilindrici + 4 sfere

Portazattera su pulpito di poppa

Presa banchina 220V

Salpa ancore elettrico 1000W (Quick)

Sartiame spiroidale Dyform (2023)

Scaletta da bagno inox+ legno

Supporto motore f.b. su pulpito di poppa

Tavolo pozzetto Teak

Tavolo dinette abbattibile

Winch 6 self-tailing (Harken)

Dotazioni di sicurezza per navigazioni entro 12 miglia per 8 pp

Attrezzatura per l’ancoraggio e l’ormeggio

Tambuccio Plexiglass scorrevole a ghigliottina

TAPPEZZERIE

Bimini TOP BLU (in navigazione copre solo l’area dove sta il timoniere, in rada si può estendere coprendo tutto il pozzetto)

Spray-Hood BLU

Cagnaro BLU si estende su tutta la lunghezza del boma, può essere aperto solo in rada o a barca ormeggiata

Copri ruota timone Telo Blu con cerniere

Lazy Bag BLU

MATERIALI

Coperta Teak

Scafo Vetroresina

Tuga Vetroresina

VELE

Albero maggiorato in alluminio, armato a 9/10 con due ordini di crocette, senza volanti

Randa Full-batten con 2 mani di terzaroli Millenium 2019 su carrelli Harken

Fiocco Dacron Millenium 2019

DOTAZIONI DOMESTICHE DI BORDO

Boiler acqua (Quick)

1 Serbatoio acque nere

1 Inverter (1000W)

1 Generatore di corrente portatile 2 KW con Inverter, motore benzina 4 tempi

5 Prese interne 12V/220V

2 WC marino con pompa manuale

Luci interne a LED

Pavimento interno (pagliolato)

INTRATTENIMENTO

Radio digitale bluetooth con DAB+ lettore CD/DVD

Altoparlanti fissi 2 casse acustiche in dinette + 2 in pozzetto (2023)

Attrezzatura per l’immersione con bombole completa per 2 persone (bombole in alluminio da 11 lt) senza computer subacqueo

Attrezzatura per lo snorkeling pinne, maschere e boccaglio per 6 persone

Canoa gonfiabile mod. REEF 240 SEVYLOR con doppia pagaia

Tender con chiglia pneumatica gonfiabile 2,7 mt e portata 3,5 persone (Swordfish Airmat 270)

Motore tender elettrico 1 Kw (equivalente a 3 HP) tipo ePropulsion – Spirit 1.0 Plus S

ACCESSORI VELE

Avvolgifiocco 2020

Carrelli a sfera randa (Harken)

Lazy Bag/Jack

Trasto randa (Harken)

Vang rigido

Tenditore Paterazzo (idraulico)

ALTRE DOTAZIONI

Manovella elettrica per winch (Ewincher 2)

Zattera di salvataggio autogonfiabile in contenitore rigido in VTR per 8 persone approvato per navigazioni oltre 12 NM

CUCINA ED ELETTRODOMESTICI

Piano cottura a 2 fuochi + forno (basculante a gas)

Frigorifero interno elettrico a pozzetto (no freezer) Isotherm

Frigorifero /Freezer portatile